TEHNIČNI PODATKI ZA SKLOP 5: GRAFITNI OBROČI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zap. Št. | TEŠ šifra | Oblika/dimenzije tesnila | Delovni pogoji | Oznaka naprave | Poz. | Število kosov |
| 1. | 707977 | Ø85 x Ø103 x 18,7 | T=600oCP=300bar | 06LAC |  | 10 |
| 2. | 716595 | Ø621 x Ø660 x 25/45o | T=600oCP=300bar | 06LBC10/20AA260 | 10 | 6 |
| 3. | 716617 | Ø55 x Ø77 x 11 | T=600oCP=300bar | 06LBC10/20AA260 | 24 | 24 |
| 4. | 716602 | Ø55,5 x Ø68 x 9 | T=600oCP=300bar | 06LBS65AA260,06LBQ70AA260/270 | 10 | 36 |
| 5. | 317147 | Ø201 x Ø210 x 8,5/45o | T=600oCP=300bar | 06LBQ90AA260 | 10 | 3 |
| 6. | 716593 | Ø22 x Ø34 x 6 | T=600oCP=300bar | 06LBQ90AA260 | 24 | 12 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zap. Št. | TEŠ šifra | Oblika/dimenzije tesnila | Delovni pogoji | Oznaka naprave | Poz./lokacija | Število kosov |
| 7. | 716608 | Ø44 x Ø64 x 10 | T=600oCP=300bar | 06LBS60AA260/270 | 24 | 24 |
| 8. | 317212 | Ø83 x Ø95 x 16/30o | T=600oCP=300bar | 06LBA20AA101 | K+0m | 20 |
| 9. | 317213 | Ø25 x Ø38 x 6 | T=600oCP=300bar | 06LBA20AA101 | K+0m | 60 |
| 10. | 317214 | Ø95 x Ø107 x 15/30o | T=600oCP=300bar | 06LBC30AA650/60506LBB10/20AA10106LBC10/20AA65006LBC10/20AA62506LBC31AA101 | K+0m | 20 |
| 11. | 317215 | Ø28 x Ø44 x 8 | T=600oCP=300bar | 06LBC30AA650/60506LBB10/20AA10106LBC10/20AA65006LBC10/20AA62506LBC31AA10106HAG14AA40106HAG31AA101 | K+0mK+59m | 60 |
| 12. | 317216 | Ø32 x Ø50 x 9 | T=600oCP=300bar | 06LCL31/32AA41006HAN10/20AA440 | K+0mK+9m | 40 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zap. Št. | TEŠ šifra | Oblika/dimenzije tesnila | Delovni pogoji | Oznaka naprave | Poz. | Število kosov |
| 13. | 317217 | Ø35 x Ø51 x 8 | T=600oCP=300bar | 06LCL31/32AA01006LCL21/2206HAN20AA14006LAE10AA121/122 | K+0mK-4mK+9mK+52m | 80 |
| 14. | 317218 | Ø32 x Ø48 x 8 | T=600oCP=300bar | 06LCL21/2206HAG14AA10106LAF50AA001 | K-4mK+59m | 60 |
| 15. | 317219 | Ø164 x Ø180 x 21/30o | T=600oCP=300bar | 06LBA15/25AA101 | K+7m | 10 |
| 16. | 317220 | Ø50 x Ø70 x 10 | T=600oCP=300bar | 06LBA15/25AA10106LBG20AA101 | K+7m | 80 |
| 17. | 317221 | Ø335 x Ø365 x 32/30o | T=600oCP=300bar | 06LBG20AA101 | K+7m | 20 |
| 18. | 317222 | Ø32 x Ø50,5 x 9 | T=600oCP=300bar | 06LBA15/25AA401 | K+7m | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zap. Št. | TEŠ šifra | Oblika/dimenzije tesnila | Delovni pogoji | Oznaka naprave | Poz. | Število kosov |
| 19. | 317223 | Ø32 x Ø50,5 x 9 | T=600oCP=300bar | 06LBA15/25AA401 | K+7m | 20 |
| 20. | 317224 | Ø85 x Ø95 x 10/45o | T=600oCP=300bar | 06HAD25AA65006HAD01AA610/62006HAD50AA751 | K+9mK+120m | 20 |
| 21. | 317225 | Ø90 x Ø150 x 10 | T=600oCP=300bar | 06HAN10/20AA440 | K+9m | 30 |
| 22. | 317226 | Ø115 x Ø125 x 11/45o | T=600oCP=300bar | 06HAD25AA65006HAD01AA610/62006HAG14AA10106LAF50AA00106HAG10AA70306HAJ10AA701/702 | K+9mK+59mK+71mK+78m | 40 |
| 23. | 317227 | Ø26 x Ø39 x 6 | T=600oCP=300bar | 06HAD25AA65006HAD01AA610/62006HCB11/13AA10106HCB50-70AA10106HAD50AA751 | K+9mK+107mK+20m | 80 |
| 24. | 317218 | Ø32 x Ø48 x 8 | T=600oCP=300bar | 06HAD25AA65006HAD01AA610/62006HAC…AA61006HAG10AA70406HAG10AA70306HAJ10AA701/702 | K+9mK+71mK+78m | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zap. Št. | TEŠ šifra | Oblika/dimenzije tesnila | Delovni pogoji | Oznaka naprave | Poz. | Število kosov |
| 25. | 317228 | Ø175 x Ø190 x 15/45o | T=600oCP=300bar | 06HAN20AA140 | K+9m | 20 |
| 26. | 317229 |  Ø115 x Ø150 x 25 | T=600oCP=300bar | 06HAN10AA140 | K+9m | 20 |
| 27. | 317230 | Ø36 x Ø52 x 8 | T=600oCP=300bar | 06HAN10AA14006HCB01/03AA001 | K+9mK+107m | 40 |
| 28. | 317231 | Ø129 x Ø157 x 25/45o | T=600oCP=300bar | 06HAC…AA610 | K+9m | 20 |
| 29. | 317232 | Ø175 x Ø190 x 16/45o | T=600oCP=300bar | 06HAN10AA020/02106HAN20AA020/021 | K+16m | 20 |
| 30. | 317233 | Ø45 x Ø64 x 10 | T=600oCP=300bar | 06HAN10AA020/02106HAN20AA020/02106HAG15AA451/45206HAC20AA751 | K+16mK+??m | 40 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zap. Št. | TEŠ šifra | Oblika/dimenzije tesnila | Delovni pogoji | Oznaka naprave | Poz. | Število kosov |
| 31. | 317234 | Ø180 x Ø200 x 20/45o | T=600oCP=300bar | 06HAG15AA451/452 | K+16m | 20 |
| 32. | 317235 | Ø224 x Ø240 x 17/45o | T=600oCP=300bar | 06HAG15AA151/152 | K+16m | 20 |
| 33. | 716608 | Ø44 x Ø64 x 10 | T=600oCP=300bar | 06HAG15AA151/15206HAG30AA401 | K+16mK+44m | 40 |
| 34. | 317236 | Ø18 x Ø30 x 6 | T=600oCP=300bar | 06LCE15AA450/45106LAE81-84AA45106LAE81-84AA151 | K+15mK+78m | 60 |
| 35. | 317237 | Ø76 x Ø92 x 9 | T=600oCP=300bar | 06LCE15AA451 | K+15m | 40 |
| 36. | 317238 | Ø54 x Ø70 x 10 | T=600oCP=300bar | 06LCE15AA451 | K+15m | 40 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zap. Št. | TEŠ šifra | Oblika/dimenzije tesnila | Delovni pogoji | Oznaka naprave | Poz. | Število kosov |
| 37. | 317239 | Slika, ki vsebuje besede besedilo, diagram, vrstica, grafični prikaz  Opis je samodejno ustvarjenØ260 x Ø30 x 25 | T=600oCP=300bar | 06LBC60AA45006LBG01AA450/150 | K+15m | 20 |
| 38. | 317240 | Slika, ki vsebuje besede besedilo, diagram, vrstica, posnetek zaslona  Opis je samodejno ustvarjenØ56 x Ø81 x 12,5 | T=600oCP=300bar | 06LBC60AA45006LBG01AA450/150 | K+15m | 20 |
| 39. | 317241 | Slika, ki vsebuje besede besedilo, diagram, vrstica, oblikovanje  Opis je samodejno ustvarjenØ300 x Ø340 x 25 | T=600oCP=300bar | 06LBC60AA150 | K+15m | 20 |
| 40. | 317242 | Slika, ki vsebuje besede besedilo, diagram, vrstica, posnetek zaslona  Opis je samodejno ustvarjenØ60 x Ø70 x 5 | T=600oCP=300bar | 06LCE15AA450 | K+15m | 20 |
| 41. | 317243 | Slika, ki vsebuje besede besedilo, diagram, vrstica, posnetek zaslona  Opis je samodejno ustvarjenØ82 x Ø92 x 5 | T=600oCP=300bar | 06LCE15AA450 | K+15m | 20 |
| 42. | 317244 | Slika, ki vsebuje besede besedilo, diagram, posnetek zaslona, vrstica  Opis je samodejno ustvarjenØ60 x Ø70 x 10 | T=600oCP=300bar | 06HAG35AA110/41006LAE11/14AA40106LAE21/24AA401 | K+16mK+56m | 40 |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zap. Št. | TEŠ šifra | Oblika/dimenzije tesnila | Delovni pogoji | Oznaka naprave | Poz. | Število kosov |
| 43. | 317245 | Ø56 x Ø72 x 12 | T=600oCP=300bar | 06LBC60AA150 | K+15m | 20 |
| 44. | 317246 | Ø36 x Ø54 x 9 | T=600oCP=300bar | 06LBG60/70AA410 | K+37m | 20 |
| 45. | 317247 | Ø358 x Ø380 x 21/45o | T=600oCP=300bar | 06HAG30AA101 | K+44m | 20 |
| 46. | 317248 | Ø64 x Ø89 x 12,5 | T=600oCP=300bar | 06HAG30AA101 | K+44m | 20 |
| 47. | 317249 | Ø250 x Ø280 x 31/45o | T=600oCP=300bar | 06HAG30AA401 | K+44m | 20 |
| 48. | 317250 | Ø70 x Ø96 x 13 | T=600oCP=300bar | 06HAG20AA32006HAG30AA101/201 | K+44m | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zap. Št. | TEŠ šifra | Oblika/dimenzije tesnila | Delovni pogoji | Oznaka naprave | Poz. | Število kosov |
| 49. | 317251 | Ø148 x Ø160 x 13/45o | T=600oCP=300bar | 06LAE10AA121/122 | K+52m | 20 |
| 50. | 317252 | Ø20 x Ø32 x 6 | T=600oCP=300bar | 06LAE11/14AA40106LAE21/24AA40106HAG35AA110/410 | K+56mK+16m | 40 |
| 51. | 317253 | Ø115 x Ø130 x 16/45o | T=600oCP=300bar | 06HAG14AA401 | K+59m | 20 |
| 52. | 317254 | Ø160 x Ø180 x 12/45o | T=600oCP=300bar | 06HAG31AA101 | K+59m | 20 |
| 53. | 317255 | Ø26 x Ø46 x 10 | T=600oCP=300bar | 06HAJ20AA651/652 | K+59m | 20 |
| 54. | 317256 | Ø130 x Ø156 x 26/45o | T=600oCP=300bar | 06HAG10AA704 | K+71m | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zap. Št. | TEŠ šifra | Oblika/dimenzije tesnila | Delovni pogoji | Oznaka naprave | Poz. | Število kosov |
| 55. | 317257 | Ø170 x Ø190 x 15 | T=600oCP=300bar | 06LBF01-04AA351 | K+78m | 20 |
| 56. | 317258 | Ø45 x Ø65 x 10 | T=600oCP=300bar | 06LBF01-04AA351 | K+78m | 20 |
| 57. | 317259 | Ø107 x Ø115 x 10 | T=600oCP=300bar | 06LAE81-84AA45106LAE81-84AA151 | K+78m | 20 |
| 58. | 317260 | Ø86 x Ø96 x 10 | T=600oCP=300bar | 06LAE81-84AA45106LAE81-84AA151 | K+78m | 20 |
| 59. | 317261 | Ø40 x Ø60 x 10 | T=600oCP=300bar | 06LBF01-04AA351 | K+78m | 20 |
| 60. | 317262 | Ø145 x Ø155 x 14 | T=600oCP=300bar | 06LBF01-04AA351 | K+78m | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zap. Št. | TEŠ šifra | Oblika/dimenzije tesnila | Delovni pogoji | Oznaka naprave | Poz. | Število kosov |
| 61. | 317263 | Ø155 x Ø180 x 19 | T=600oCP=300bar | 06HCB01/03AA001 | K+107m | 20 |
| 62. | 317264 | Ø140 x Ø160 x 17 | T=600oCP=300bar | 06HCB01AA101 | K+107m | 20 |
| 63. | 317265 | Ø45 x Ø61 x 8 | T=600oCP=300bar | 06HCB01AA101 | K+107m | 20 |
| 64. | 317266 | Ø192 x Ø220 x 26/45o | T=600oCP=300bar | 06HAC20AA751 | K+??m | 20 |
| 65. |  |  |  |  |  |  |
| 66. |  |  |  |  |  |  |

**Opomba:**

Kvaliteta (gostota) grafitnih obročev mora biti skladna s pogoji pod katerimi grafitni obroči obratujejo. Kvaliteta grafita: nuklearni grafit čistoče 99,98%.

Rdeče obarvani robovi na skicah tesnil, pomenijo, da so na tem mestu tesnila ojačana z inox pločevino kvalitete 316.

**Dobavni rok:**

Dobavni rok za vse pozicije je maksimalno 30 dni od datuma odpoklica. V kolikor pogodbenik prekorači dogovorjeni dobavni rok je skladno s pogodbo dolžan plačati penale.